Text for specification

Désignation
CRITO®
borne de raccordement universelle
16 - 70 mm², AWG 6 - 2/0
30Compact 3P
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	175 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	175 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	400 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	46,7 kA

Points de raccordement
16 - 70 mm² / AWG 4 - AWG 2/0 
câble souple, direct ou avec embout, 
rond multi-brins, 
la. Cu 2x 3 x 9 x 0,8 ou 6 x 9 x 0,8 ou 6 x 13 x 0,5

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01287000