Text for specification

Désignation
support de jeu de barres
1 pôle, encliquetable dans 01603 ou montage individuel avec cache intégré
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Tightening torque of the screws: 4 Nm

rated volteage (IEC) AC: 1000 V at pollution degree 2 and material class III

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01355000