Text for specification

Désignation
enveloppe de protection contre les contacts accidentels pour raccords longitudinaux pour barres
3 pôles, montage frontal et arrière, largeur de recouvrement 165 mm
montage sur 2 supports de jeu de barres 01430 avec entraxe de 150 mm
185Power

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01416000A