Text for specification

Désignation
fusible D, 4 A
500 V, gG
E 27
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	4 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V
Tension assignée (IEC) CC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	2,3 W

Pouvoir coupure assigné CA:	50 kA
Pouvoir coupure assigné CC:	8 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01671000