Text for specification

Désignation
rail neutre/terre 63 A
12 bornes 10 mm², à vis, longueur 124,0 mm
1 étrier de serrage 25 mm²
Accessories

Normes
IEC 60664-1:2007

Charactéristiques électriques

Points de raccordement
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm²

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01927000