Text for specification

Désignation
QUADRON®60Classic
embase de fusible montée sur rail NH, 250 A
vis, à visser sur le rail
taille 1 / 1P
100Energy
185mm-System

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	800 V
Tension maximale IEC CC:	800 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

1000V DC, air and creepage distances to DIN EN 60664-1, VDE 0110 Part 1 are to be consideredfor fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 1 to 32W power dissipation

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03601000