Text for specification

Désignation
isolateur
avec filetage interne des deux côtés, longueur sur plat 20
M6 x 20
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2020

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	600 V
Tension assignée (IEC) CC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
05779000A