Text for specification

Désignation
isolateur
avec filetage interne et boulon fileté, longueur sur plat 32
M6 x 35
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	1500 V
Tension assignée (IEC) CC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
05801000