Text for specification - draft 

Désignation
CAPUS®Panel
interrupteur-sectionneur à 2 pôles
screw M12, without handle
500 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Approbations
IEC (CB), VDE

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	500 A
Tension assignée (IEC) CC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	17,2 W
current capacity (IEC) max.:	500 A
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	12 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23052000AD