Text for specification

Désignation
mécanisme rotatif pour porte
pour cadenas

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Miscellaneous 
handle can be locked in position 0 (off) with up to three locks with shackle diameter 4 to 5 mm

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23910000AD