Text for specification

Désignation
TRITON®Panel
embase de fusible D, à encastrer
E 33 / 63 A / 1P, pour vis de calibrage
protection contre le contact selon DGUV V3

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbations
CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V
Tension assignée (IEC) CC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V
Tension maximale IEC CC:	525 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Le sens d'alimentation indiqué sur le produit doit être respecté. 

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Points de raccordement
bornes à cage :
1,5 - 35 mm² câble souple, direct ou avec embout,
1,5 - 10 mm² rond multi-brins,
Md 2,4 - 3,2 Nm

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31175000A