Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 50 A
400 V, gG
14 x 51
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	50 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V

power dissipation at full load of the item:	4,7 W

Pouvoir coupure assigné CA:	120 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31196000