Text for specification

Désignation
SECUR^®Panel
sectionneur à fusibles D0 jusqu'à 63 A
2P

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
VDE, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée (IEC) CC:	130 V

AC-22B (400V)

DC-22B (130 V)

power dissipation at full load of the item:	5,2 W

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638 : AC-22

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31313000A