Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres, 32 A
2 rails DIN réglables
45 x 260, sans câbles, avec bornes à ressort 1,5 - 6 mm² par l'avant
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

Miscellaneous 
Free phase selection.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32487000