Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 160 A, à 3 pôles
90 x 200
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	160 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32577000