Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 500 A, à 4 pôles
185 x 300
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	500 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	630 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32581000