Text for specification

Désignation
EQUES^®30Compact
adaptateur de jeu de barres, à 1 pôle, 63 A
1 rail DIN fixe
18 x 160 / 10 mm²
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32630000