Text for specification

Désignation
EQUES®CrossBoard
adaptateur 25 A
1 rail DIN réglable, avec câbles AWG 12 (4 mm²)
45 x 160

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
IEC (CB), UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	25 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32676000A