Text for specification

Désignation
mécanisme rotatif pour porte
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

Miscellaneous 
lockable in 0-position with 3 padlocks (max. 6 mm diameter) door interlock in I-position door interlock in I-position defeatable with a tool 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33669000A