Text for specification

Désignation
barrette neutre, bleue
encliquetable
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01257000