Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
interrupteur-sectionneur à 4 pôles
vis M16, poignée gris graphite
1250 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	250,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	12 kV
rated making capacity:	84 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Weitere Zertifikat mit Icw = 50 kA nach Bedarf verfügbar

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23017000AD