Text for specification

Désignation
rail de cuivre en lamelles, dénudé, isolé
10x 50 x 1
1244 A, longueur 2 m
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 244 A

power dissipation at full load of the item:	130,4 W

Charactéristiques des matériaux
Insulation:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

Miscellaneous 
The laminated Cu busbars considerably reduce the effort of connecting busbars. The bending devices required for solid copper busbars are unnecessary. The 2mm-thick insulation means that no additional covering is required.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01509000