Text for specification

Désignation
liaison vissée encliquetable pour cosses
M5
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
current capacity (IEC) max.:	360 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	25,6 kA

Points de raccordement
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Charactéristiques des matériaux
Vis de raccordement:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 
Corps de borne:
	steel, galvanized and chromized

Terminal body: nickel-plated Cu section
screw: hexagon screw with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01512000