Text for specification

Désignation
TRITON®Panel
embase de fusible D0, à encastrer
E 14 / 16 A / 1P
protection contre le contact selon DGUV V3

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbations
CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	16 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée (IEC) CC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	0,4 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	440 V
Tension maximale IEC CC:	262 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Points de raccordement
bornes à cage :
1,5 - 35 mm² câble souple, direct ou avec embout,
1,5 - 10 mm² rond multi-brins,
Md 4,0 Nm

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Charactéristiques des matériaux
Boîtier:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Vis de raccordement:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31286000