Text for specification

Désignation
module d'alimentation, à 1 pôle
direkte Einspeisung der Kammschiene
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A

rated current (UL):	115 A
rated voltage (UL) AC:	1000 V
rated voltage (UL) DC:	1000 V
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1000 V

Points de raccordement
2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 
2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31562000