Text for specification

Désignation
EQUES^®100Energy
adaptateur de jeu de barres, 160 A
108 x 315
100Energy

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17,8 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Charactéristiques des matériaux
Surface de montage : matière synthétique

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32001000