Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 80 A
for circuit breaker Siemens HGG, LGG, NGG
81 x 200, avec câbles AWG 4 (25 mm²), avec plaque métallique
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	80 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 14 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 600 V AC, 65 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32029000A