Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur 650 A pour jeu de barres, 3 pôles
238 x 300
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	650 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	640 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	63,0 W

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	800 V

SCCR: 42 kA with 140G-M / 600 V AC, 65 kA with T6 / 480V AC, 65 kA with 3RV1083 / 480V AC, 65 kA with 140G-M / 480V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32064000A