Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres, 80 A
2 rails DIN réglables
54 x 200, sans câble, avec bornes 16 mm², commande par l'arrière
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	80 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9,3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

Charactéristiques des matériaux
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32467000