Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 580 A, à 3 pôles
184 x 325
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	580 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	83,4 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32980000