Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
4ème Pôle, pour sectionnneurs SD2 3P

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	100 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
rated making capacity:	3,5 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33684000A