Text for specification

Désignation
rail de cuivre en lamelles, étamé, isolé
4x 15.5 x 0.8
279 A, longueur 2 m
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	279 A

power dissipation at full load of the item:	66,1 W

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01089000