Text for specification

Désignation
CRITO®30Compact
bornier de raccordement
avec bornes à ressort intégrées 1,5 - 16 mm², AWG 14 - 6
3 pôles
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	48 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	80 A

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension maximale IEC CA:	800 V
Tension maximale IEC CC:	800 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	10 kA

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class J 60 A / 600 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC  

Points de raccordement
for leads as per IEC :
Cu 1.5 - 16mm²
round conductor solid or stranded, flexible, direct or with wire-end ferrule

for leads as per UL :
Cu AWG 16 - 6
Class B (UL486E)

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01562000A