Text for specification

Désignation
CRITO®60Classic
plaque bornier, 3 pôles
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	550 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
current capacity (IEC) max.:	800 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	63,1 kA

Points de raccordement
la. Cu de 3 x 20 x 1 à 10 x 32 x 1

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01753000