Text for specification

Désignation
barres à profil en double T, 720 mm²
longueur 653 mm, étamé
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	49,5 W

diagram current capacity (IEC) 

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01831000