Text for specification

Désignation
CRITO^®
attache de profilé
500 - 1000 mm²
bornier 51 x 20-42
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 600 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 200 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
Tenue au courant avec alimentation au milieu:	2 000 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	81,9 kA

Icc:	25 kA

Points de raccordement
terminal space 51 x 20-42
1 terminal screw M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01936000