Text for specification

Désignation
QUADRON^®Panel
embase de fusible NH 160 A
raccordement par étrié des 2 côtés, avec 2 cloisonnements
taille 00 / 3P

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbations
CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	12,5 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	800 V
Tension maximale IEC CC:	800 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03355000