Text for specification

Désignation
embase de fusible montée sur rail NH, 400 A
vis
taille 2 / 3P
40mm-System

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	400 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	56,0 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	800 V
Tension maximale IEC CC:	800 V

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 45W power dissipation

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03694000