Text for specification

Désignation
isolateur
avec filetage interne des deux côtés, longueur sur plat 36
M8 x 50
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	2000 V
Tension assignée (IEC) CC:	2000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
05790000