Text for specification - draft 

Désignation
CAPUS®Panel
interrupteur-sectionneur à 2 pôles
screw M10, without handle
400 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	400 A
rated voltage (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	11,0 W

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23051000AD