Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 80 A
690 V, gR
22 x 58
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-4:2009 + A1:2012 + A2: 2019

Approbations
IEC (CB), UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	700 V

power dissipation at full load of the item:	18,0 W

Pouvoir coupure assigné CA:	200 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31228000