Text for specification

Désignation
CUSTO®60Classic
embase de fusible D, pour jeu de barres, 57 mm
pour jeu de barres 10 mm, anneau d’ajustement
E 33 / 3P
60Classic

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V
Tension assignée (IEC) CC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	10,0 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V
Tension maximale IEC CC:	630 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31409000