Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 20 A
1100 V DC, gPV
14 x 85
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	20 A
Tension assignée (IEC) CC:	1100 V

power dissipation at full load of the item:	4,7 W
Pouvoir coupure assigné CC:	30 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31559000