Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur 590 A pour jeu de barres, 4 pôles
185 x 300
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	590 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	630 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 150 kA with 3VA63 / 480 V AC, 200 kA with  3VA53, 3VA54, 3VA63 / 240 V AC, 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC, 35 kA with  3VA53, 3VA54 / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32033000A