Text for specification

Désignation
EQUES^®60Classic
adaptateur de jeu de barres 250 A, à 4 pôles
140 x 270
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	250 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,6 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC, 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC, 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32067000A