Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres, 200 A
bornes 6 - 70 mm², en haut
108 x 222
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	200 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	200 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	16,6 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	46,9 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32214000