Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 16 A 
pour démarreur inverseur Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZM0, Siemens S00, Schneider Electric GV2 avec bornes à ressort
90 x 200, avec câbles AWG 14 (2,5 mm²)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	16 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	12 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0,8 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.
For switching devices with spring-loaded terminals

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32440000