Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 80 A
 pour disjoncteur Sirius taille S2 longueur 200mm
54 x 200, avec câbles AWG 4 (25 mm²), raccordement au système par le haut
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	80 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32662000A