Text for specification

Désignation
EQUES®CrossBoard
adaptateur 16 A
1 rail DIN réglable, avec câbles AWG 14 (2,5 mm²)
45 x 160

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
IEC (CB), UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	16 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	12 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,2 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32668000A