Text for specification

Désignation
EQUES^®CrossBoard
adaptateur 45 A
1 rail DIN réglable, avec câbles AWG 8 (10 mm²)
45 x 160

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
IEC (CB), UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	45 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	45 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,9 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32692000A